**EQUIPO DE OXIGENO MEDICINALPORTATIL**

**(670 LTS. O.67 mts. Cúbicos)**

**DESCRIPCION**

EL EQUIPO DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL MARCA MADA MODELO 1630AE-15C, PARA LA TERAPIA DE OXIGENO EN CASA, SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA, ATENCION PRE-HOSPITALARA, HOSPITALES, HOGARES DE ANCIANOS Y OTRAS INSTITUCIONES MEDICAS, CUENTA CON UN CARRITO PORTACILINDRO CROMADO DE ALTURA AJUSTABLE QUE LA PERMITE TRASLADAR EL CILINDRO A CUALQUIER LUGAR, ADEMAS CON LA SALIDA DE SU REGULADOR DE O-15 LPM., FACILMENTE SE PUEDE REALIZAR LA NEBULIZACION O TERAPIAS RECOMENDADOS POR EL MEDICO, POR ESTAS Y MUCHAS OTRAS VENTAJAS, ESTE EQUIPO DE OXIGENO ES UNO DE LOS MAS PRACTICOS Y SOLICITADOS DEL MERCADO.

**EL EQUIPO ESTA COMPUESTO DE:**

* CILINDRO DE ALUMINIO MARCA WORTHINGTON CYLINDERS MODELO ME CON CAPACIDAD DE 670 LTS. DE OXIGENO GASEOSO Y VALVULA DE CUADRO O YUGO CGA-870.
* CARRITO PORTACILINDRO CROMADO DE ALTURA AJUSTABLE MARCA MADA MODELO 370-C
* REGULADOR MARCA MADA MODELO Y8715-E CON SALIDA VARIABLE O REGULABLE DE 0-15 LPM.
* CANULA NASAL MARCA SALTER LABS MODELO 1600
* CONECTOR PARA OXIGENO (COLA DE RATON) MARCA MADA MODELO 302-4
* FRASCO HUMEDECEDOR MARCA SALTER LABS MODELO 7600

**CARACTERISTICAS DE SUS COMPONENTES:**

**CILINDRO METAL IMPAC MODELO ME**

* TAMAÑO DE LA ROSCA 0,750 A 16 UNF-2B
* INCLUYE VALVULA MEDICA ESTANDAR
* DE ALTA RESISTENCIA DE ALEACION 6061-T6 LIGERO AYUDA A AUMENTAR LA MOVILIDAD DE LOS PACIENTES
* INTERIOR Y EXTERIOR RESISTENTES A LA CORROCION
* FABRICADO A LOS REQUERIMENTOS DEL DOT Y TC
* CADA CILINDRO ES INSPECIONADO Y APROVADO POR UNA AGENCIA AUTORIZADA INDEPENDIENTE DE DOT Y TC
* PRESION DE ROTURA MINIMA 2,5 VECES LA PRESION DE SERVICIO SIN FALLAS

**CARRO PORTA CILINDRO MARCA MADA MODELO 370-C**

* ALTURA AJUSTABLE
* LLANTAS DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR BLANCO. (UNICAS EN EL MERCADO GRADO MEDICO)
* FABRICADO EN CROMO PARA MAYOR DURABILIDAD.

**EQUIPO DE OXIGENO MEDICINALPORTATIL**

**(670 LTS. O.67 mts. Cúbicos)**

**REGULADOR DE OXIGENO MARCA MADA MODELO Y8715-E**

* REGULADOR TIPO CLICK
* 0-15 LPM
* SE OBTIENEN DESPLAZAMIENTOS VOLUMETRICOS DE CAUDAL DE 0-15LPM
* TIENE UNA PRECISION DE +- 0.2% LITROS
* FACIL DE OPERAR
* GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION
* TIENE ENTRADA DE YUGO O CUADRO CGA-870
* CUENTA CON UN EPAQUE ESPECIAL QUE HACE SELLE HERMETICAMENTE CON EL CILINDRO

**CANULA NASAL PARA ADULTO MARCA SALTER LABS MODELO 1600**

* HECHA DE PLASTICO SUAVE, EVITA QUE SE PONGA DURA CON LAS BAJAS TEMPERATURAS.
* PUNTAS CURVAS SILICONIZADAS, ESTO SIGNIFICA QUE LAS PUNTAS SON TODAVIA MAS SUAVES QUE EL TUBO
* TUBO DE 2.10 METROS

**DURACION DEL OXIGENO CON EL CILINDRO LLENO**

FLUJO DE SALIDA DEL REGULADOR DURACION DEL OXIGENO

2 LPM. 5 HORAS 39 MINUTOS APROX.

3 LPM. 3 HORAS 45 MINUTOS APROX.

5 LPM. 2 HORAS 15 MINUTOS APROX.